**TEMPOSTOP**

Do umywalki

Z przyciskiem

Numer: **748626**

Opis do specyfikacji

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Korpus z litego, surowego mosiądzu i chromowany przycisk.

Przyłącze Z½".

Do instalacji za ścianką przy umywalce.

30 lat gwarancji.