**Bateria czasowa TEMPOMIX 3**

Delikatne uruchamianie

Przycisk-pokrętło , Ścienna z nieruchomą wyl.

Numer: **794370**

Opis do specyfikacji

Ścienna bateria czasowa do umywalki, uruchamiana przyciskiem-pokrętłem:

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętłem.

Czas wypływu nastawiony na ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z1/2".

Nieruchoma wylewka.

Filtry i zawory zwrotne.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

Mimośrody Z½" do rozstawu od 130 do 170 mm.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.