**Panel natryskowy SECURITHERM**

Termostatyczny, elektroniczny, zasilanie sieciowe

Zas. schowane, nieruchoma wylewka, Inox, mydel.

Numer: **792514**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny, termostatyczny panel natryskowy:

Panel Inox, duży model, do instalacji natynkowej.

Zasilanie schowane wężykami Z½″.

Bateria termostatyczna SECURITHERM.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C: pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik do 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Zasilanie sieciowe 230/6 V.

Uruchomienie przez naciśnięcie na przycisk elektryczny.

Zamierzone lub automatyczne zatrzymanie po ~60 sekundach.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.

Zintergowana mydelniczka.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Zawory odcinające Z½".

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.