**Zestaw natryskowy TEMPOMIX 3**

Czasowy z przyciskiem-pokrętłem

Nat., wyl. TONIC JET, bat., delikatne uruchamianie

Numer: **794450**

Opis do specyfikacji

Czasowy, natynkowy zestaw natryskowy:

Bateria TEMPOMIX 3 ¾" z przyciskiem-pokrętłem.

Instalacja ścienna, natynkowa.

Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętłem.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa TONIC JET chromowana, odporna na wandalizm z antyosadowym dyfuzorem i automatycznym regulatorem wypływu.

Lity, chromowany mosiądz.

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.

Wzmocnione kolumna łącząca Ø16 i obręcz mocująca (mocowanie dostarczonym wspornikiem ze śrubami).

Mimośrody Z½" do rozstawu od 130 do 170 mm.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.