**Bateria natryskowa TEMPOMIX 3**

Czasowa z przyciskiem-pokrętłem

Natynkowa - Wyjście dolne - Delikatne uruchamianie

Numer: **794470**

Opis do specyfikacji

Czasowa bateria natryskowa.

Bateria TEMPOMIX 3 3/4" z przyciskiem-pokrętłem i wyjściem dolnym Z3/4".

Instalacja natynkowa.

Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (nastawiany przez instalatora podczas montażu).

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 6 do 12 l/min.

Lity mosiądz chromowany.

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Przycisk-pokrętło z chromowanego metalu.

Mimośrody Z1/2" zapewniające rozstaw od 130 do 170 mm.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.