**Umywalka wisząca TRAPEZ**

Inox 304 satynowy

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę

Numer: **121270**

Opis do specyfikacji

Umywalka mocowana na ścianie, 600 x 505 mm.

Umywalka przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1"1/4.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 5,5 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 3411270008]