**Umywalka na postumencie REDO-T**

Inox 304 satynowy

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę

Numer: **121720**

Opis do specyfikacji

Umywalka na postumencie, wysokość 830 mm. Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Prawdziwy element dekoracyjny.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 0,8 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1″1/4. Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 14 kg.

30 lat gwarancji.