**Wisząca umywalka zbiorowa CANAL**

Inox 304 satynowy - L. 600 mm

Bez otworu na armaturę

Numer: **120240**

Opis do specyfikacji

Umywalka zbiorowa mocowana na ścianie, 1 stanowisko - 600 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: komora 0,8 mm, ranty oraz wsporniki kątowe 1,5 mm.

Łatwa instalacja: brak konieczności instalacji maskownic łączeń, umywalka jest lekka.

Możliwość zainstalowania armatury ściennej lub stojącej.

Odpływ z prawej strony.

Bez otworu na armaturę.

Dostarczana z higienicznym korkiem 1"1/4 z wklęsłym sitkiem. Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14296.

Waga: 4,9 kg.

Możliwość dodania ścianki ze stali nierdzewnej (nr 100240).

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0211240015]