**Umywalka SXL z Inoxu**

Inox 304 satynowy - Uruchamiana stopą

Ze zintegrowaną armaturą

Numer: **180300**

Opis do specyfikacji

Umywalka na postumencie, uruchamiana stopą.

Inox 304 bakteriostatyczny. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 0,8 mm.

Dostarczana z wylewką „C” i zaworem czasowym, czas wypływu ~7 sekund.

Prosta konserwacja: panel dostępu z przodu.

Dostarczana z korkiem 1″1/4.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 10 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 3410300003]