**WC stojące 700 P**

Inox 304 satynowy - Dla osób niepełnosprawnych

Numer: **110700**

Opis do specyfikacji

Stojąca miska ustępowa WC, 360 x 480 x 700 mm.

Przedłużona do długości 700 mm dla większego komfortu osób niepełnosprawnych.

Czysty i elegancki design.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,5 mm.

Miska wytłaczana, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny.

Polerowane wnętrze miski, zaokrąglone brzegi dla łatwego czyszczenia.

Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody.

Poziome zasilanie wody Ø55 mm.

Poziomy lub pionowy odpływ wody Ø100 mm. Dostarczana z rurą PVC.

Oszczędność wody: funkcjonuje od 4 l wody i więcej.

Otwory do zamocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaślepkami z Inoxu do użytku bez deski sedesowej.

Prosta i szybka instalacja: 2 panele dostępu ze śrubami antykradzieżowymi TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997 do spłukiwania przy użyciu 4 l wody.

Waga: 15 kg.

30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 0110070001]