**WC tureckie SHA 700**

Inox 304 satynowy - Do zabudowy - Z syfonem

1 głowica

Numer: **113620**

Opis do specyfikacji

WC tureckie do zabudowy w posadzce, 700 x 345 x 700 mm.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Miska wytłaczana, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny.

Kształt miski dopasowany do mężczyzn i kobiet.

Powierzchnia antypoślizgowa w miejscu na stopy.

Poziomy odpływ wody: Ø100 mm.

System spłukiwania z 1 głowicą z Inoxu 304.

Dostarczane z syfonem z Inoxu przyspawanym do WC tureckiego.

Waga: 8 kg.

30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 0113630020]