**Pisuar wiszący DELTA**

Inox 304 satynowy - Zasilanie wody z tyłu

Numer: **134770**

Opis do specyfikacji

Indywidualny pisuar wiszący, bez kołnierza.

Kompatybilny ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku.

Inox 304 bakteriostatyczny. Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Zasilanie wody z tyłu (podtynkowe).

Podtynkowy odpływ wody. Schowany syfon.

Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej z Inoxu.

Dostarczany z syfonem 1½″. Dostarczany z mocowaniami i śrubami antykradzieżowymi TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 13407 do spłukiwania 2 l wody.

Waga: 7,5 kg.

[Poprzedni numer katalogowy: 0311160001]