**Pisuar rynnowy, zbiorowy L**

Inox 304 satynowy - L. 1800 mm - Do zabudowy

Numer: **130220**

Opis do specyfikacji

Pisuar rynnowy do zabudowy w posadzce, 1800 x 1020 x 300 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304 .

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Dopływ wody z tyłu.

Dostarczany z 3 dyszami spłukującymi ze stali nierdzewnej i 3 wężykami.

Oszczędność wody: optymalne spłukiwanie z wypływem 0,1 l/s na stanowisko, czyli 0,3 litra na jedno użycie.

Odpływ na środku.

Odpływ wody 1"1/2. Dostarczany z sitkiem i zintegrowanym syfonem (nr 785000).

Waga: 34 kg.

Możliwość dodania jednej lub kilku przegród z bakteriostatycznego Inoxu 304. Do zamocowania bezpośrednio na pisuarze w dowolnym miejscu.

30 lat gwarancji.