**Brodzik natryskowy do zabudowy**

800 x 800 mm

Numer: **150300**

Opis do specyfikacji

Brodzik natryskowy do zabudowy, 800 x 800 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Brodzik wytłaczany z jednej części, bez spoin, dla ułatwienia obsługi i odpowiedniej higieny.

Zaokrąglone krawędzie wewnętrzne dla zapewnienia bezpieczeństwa pod natryskiem.

Spad do odpływu.

Dostarczany z korkiem 1"1/2 i syfonem.

Antypoślizgowa powierzchnia.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14527.

Waga: 7 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0513030000]