**Brodzik natryskowy PMR do zabudowy**

900 x 900 mm

Numer: **150600**

Opis do specyfikacji

Brodzik natryskowy do zabudowy, 900 x 900 mm.

Przystosowany do osób z niepełnosprawnościami: brodzik wyjątkowo płaski.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,5 mm.

Spad do odpływu.

Dostarczany z korkiem 1"1/2 i syfonem.

Antypoślizgowa powierzchnia.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14527.

Waga: 9,5 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0513060000]