**Umywalka odporna na wandalizm TEK TC**

Inox 304 satynowy - Wisząca z niewidocznym odpływem

Ze zintegrowaną armaturą

Numer: **160340**

Opis do specyfikacji

Umywalka mocowana na ścianie, do instalacji zaściennej w pomieszczeniu technicznym.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Odporność na wandalizm: umywalka zamknięta od spodu, niewidoczny odpływ.

Gwintowana prowadnica 200 mm z możliwością jej skrócenia (inne długości na zamówienie).

Dostarczana z zaworem czasowym: odporny na wandalizm przycisk z antyblokadą, ze stali nierdzewnej, czas wypływu ~7 sekund.

Podtynkowy, poziomy odpływ Ø32.

Korek z płaskim sitem bez śruby: łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 9 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 3416340000]