**Moduł KOMPACT - Umywalka i WC stojące**

Inox 304 satynowy - Montaż ścienny - WC stojące z prawej strony

Numer: **160600**

Opis do specyfikacji

Moduł: umywalka i WC stojące z prawej strony oraz wnęka na papier toaletowy.

Montaż ścienny z 3 panelami dostępu: 2 po bokach i 1 na górze, śruby antykradzieżowe TORX.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 2 mm.

Zaokrąglone kanty i krawędzie dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie.

Przystosowany do zakładów karnych, komisariatów policji itp.

WC jest całkowicie przyspawane do umywalki, brak śrub: ułatwia to czyszczenie i zapobiega ukrywaniu przedmiotów.

Umywalka wyposażona w zawór czasowy: odporny na wandalizm przycisk z antyblokadą, ze stali nierdzewnej, czas wypływu ~7 sekund, Z1/2″.

WC wyposażone w zawór czasowy, czas wypływu ~7 sekund, Z3/4".

Przyłącza wody: umywalka Z1/2", WC Z3/4".

Podtynkowy, poziomy odpływ wody Ø100 mm.

Dostarczany z syfonem do umywalki.

Waga: 36 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0610030006]