**Moduł KOMPACT TC - Umywalka i WC stojące**

Inox 304 satynowy - Montaż zaścienny - WC stojące z lewej strony

Numer: **166700**

Opis do specyfikacji

Moduł: umywalka i WC stojące z lewej strony oraz wnęka na papier toaletowy.

Montaż w pomieszczeniu technicznym (zaścienny).

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 2 mm.

Zaokrąglone kanty i krawędzie dla zwiększenia bezpieczeństwa.

Gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie.

Przystosowany do zakładów karnych, komisariatów policji, itp.

WC jest całkowicie przyspawane do umywalki, brak śrub: ułatwia to czyszczenie i zapobiega ukrywaniu przedmiotów.

Umywalka wyposażona w zawór czasowy: odporny na wandalizm przycisk z antyblokadą, ze stali nierdzewnej, czas wypływu ~7 sekund, Z1/2″.

WC wyposażone w zawór czasowy, czas wypływu ~7 sekund, Z3/4".

Przyłącza wody: umywalka Z1/2", WC Z3/4".

Podtynkowy, poziomy odpływ wody Ø100 mm.

Gwintowana prowadnica 200 mm z możliwością jej skrócenia (inne długości na zamówienie).

Waga: 30 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0616130007]