**Wiszący zlewozmywak do separacji gipsu**

Inox 304 satynowy

Numer: **180130**

Opis do specyfikacji

Zlewozmywak do separacji gipsu mocowany na ścianie.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie błyszczące.

Grubość Inoxu: 1,5 mm.

Gładka powierzchnia i zaokrąglone brzegi ułatwiające czyszczenie.

Przystosowany do szpitali, placówek opieki zdrowotnej i domów kultury.

Dostarczany z wyjmowanym koszykiem z pokrywą, który umożliwia filtrowanie kawałków gipsu.

2 możliwości montażu: misa z prawej lub z lewej strony.

Odpływ 1"1/2.

Dostarczany z mocowaniami.

Waga: 17 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0711130000]