**Dwuuchwytowy panel natryskowy SECURITHERM**

Termostatyczny - Czasowy - Mechaniczny - Dwuuchwytowy

Schowany dopływ - Wylewka stała i słuchawka - Inox

Numer: **792334**

Opis do specyfikacji

Dwuuchwytowy i termostatyczny panel natryskowy.

Panel ze szczotkowanej stali nierdzewnej, model duży do instalacji natynkowej.

Niewidoczne podłączenie wody za pomocą wężyków Z1/2".

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi ogranicznik temperatury na 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.

Chromowana, antyosadowa, odporna na wandalizm i nieruchoma wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach.

Słuchawka natryskowa z uchwytem ściennym (w zestawie) i wężem wpinanym szybkozłączką typu STOP.

Zawór czasowy (~30 sekund) SOFT z delikatnym uruchamianiem uruchamiający wypływ z nieruchomej wylewki natryskowej ROUND.

Zawór nieczasowy uruchamiający wypływ ze słuchawki natryskowej po 1/4 obrotu.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.