**Antracytowy uchwyt Be-Line® na słuchawkę natryskową**

Antracytowy metalik

Numer: **511911C**

Opis do specyfikacji

Uchwyt Be-Line® na słuchawkę natryskową, na suwaku.

Antracytowy metalik.

Ruchomy uchwyt na słuchawkę natryskową.

Łatwy w obsłudze ergonomiczny uchwyt umożliwiający sprawną regulację wysokości słuchawki natryskowej.

Aby go przesunąć wystarczy nacisnąć przycisk lub pociągnąć wąż natryskowy w dół.

Do poręczy natryskowych Be-Line® dla osób z niepełnosprawnością.

Uchwyt na suwaku z 30-letnią gwarancją.