**Ścienna półka natryskowa z płytą maskującą mocowania**

Ścienna - Z płytą montażową

Matowa biel

Numer: **511921FW**

Opis do specyfikacji

Ścienna półka natryskowa w matowej bieli, z płytą montażową.

Mobilna półka natryskowa.

Zakrywa płytę montażową w momencie, gdy siedzisko natryskowe Be-Line® jest zdemontowane.

Ogranicza w obiekcie ilość siedzisk natryskowych dla osób z niepełnosprawnością, umożliwiając ich instalację tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby z niepełnosprawnością.

Ochrona antybakteryjna: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 x 70 mm do betonowej ściany.

Wymiary: 55 x 275 x 90 mm.

Ścienna półka natryskowa z 30-letnią gwarancją.