**Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM**

Sekwencyjny, termostatyczny

Zasilanie schowane, nieruchoma wylewka, aluminium

Numer: **H9634**

Opis do specyfikacji

Panel natryskowy SECURITHERM z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM (nieczasowa).

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 39°C.

Ogranicznik temperatury zablokowany na 39°C, z możliwościąregulacji.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm, z antyosadowym dyfuzorem i automatycznym regulatorem wypływu 6 l/min przy 3 barach.

Uchwyt Higiena L.100.

Zasilanie schowane wężykami Z1/2".

Przyłącza Z1/2".

Niewidoczne mocowania.

Filtry.

30 lat gwarancji.