**Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 TC**

Podtynkowe zasilanie sieciowe - Zawory odcinające

Model zaścienny - L.190 - Zintegrowana elektronika

Numer: **493510**

Opis do specyfikacji

Zaścienna bateria elektroniczna do umywalki, do montażu w szachcie technicznym.

Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.

Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.

Korpus L.190 mm z chromowanego Inoxu.

Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.

Zawory odcinające W3/8".

Mocowanie zaścienne dzięki prowadnicy puszczanej przez ścianę.

Antyblokada wypływu.

Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.