**Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4**

Zintegrowane baterie

Dopływ podtynkowy - L.160 - Elektronika w korpusie

Numer: **493406**

Opis do specyfikacji

Ścienna bateria elektroniczna do umywalki, zestaw 2/2.

Zasilanie zintegrowanymi w korpusie bateriami litowymi CR123 6 V.

Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detektor obecności umieszczony optymalnie na końcu wylewki.

Korpus L.160 mm z chromowanego Inoxu.

Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.

Zawory odcinające.

Mocowanie ścienne.

Podtynkowe przyłącza wody 1/2".

Możliwość doprowadzenia wody z góry lub z dołu.

Antyblokada wypływu.

Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z elementem montażowym do przyłączy podtynkowych nr 484612.