**Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4**

Zintegrowane baterie

Podtynkowa, L.160, zintegrowana elektronika

Numer: **493406**

Opis do specyfikacji

Ścienna bateria elektroniczna do umywalki.

Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.

Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.

Korpus z chromowanego Inoxu L.160 mm.

Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami.

Zawory odcinające.

Mocowanie ścienne.

Podtynkowe przyłącza wody 1/2".

Zasilanie wody z góry lub z dołu.

Antyblokada wypływu.

Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.