**Bateria czasowa TEMPOMIX 3 TC**

Delikatne uruchamianie - Zawory odcinające

Przycisk-pokrętło - Instalacja zaścienna - L.190

Numer: **794165**

Opis do specyfikacji

Zaścienna bateria czasowa do umywalki, do montażu w szachcie technicznym, uruchamiana przyciskiem-pokrętłem.

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła.

Czas wypływu nastawiony na ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe odporne na wandalizm.

Korpus L.190 mm z litego mosiądzu pokrytego chromem.

Mocowanie zaścienne przez szacht techniczny.

Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.