**Pisuar bezwodny FINO WF**

Inox 304 satynowy

Numer: **135010**

Opis do specyfikacji

Indywidualny, bezwodny pisuar wiszący.

Kompatybilny ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku.

Inox 304 bakteriostatyczny. Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Poziomy odpływ wody.

Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej z Inoxu.

Odpływ 1½″.

Dostarczany z silikonową membraną, chroniącą przed nieprzyjemnym zapachem.

Dostarczany z mocowaniami.

Waga: 3,5 kg.