**Umywalka chirurgiczna z wysoką tylną ścianką**

Inox 304 satynowy - 2 stanowiska - Design "Higiena +"

Bez otworu na armaturę

Numer: **186000**

Opis do specyfikacji

Wisząca umywalka chirurgiczna z tylną ścianką o wysokości 450 mm.

Przystosowana do szpitali i placówek opieki zdrowotnej.

Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm.

L.1400 mm, 2 stanowiska. Bez otworu na armaturę.

Gładka powierzchnia i zaokrąglone brzegi ułatwiające czyszczenie.

Design "Higiena +": ograniczenie nisz bakteryjnych, niewidoczny syfon, łatwe czyszczenie.

Odpływ z prawej strony. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami i korkiem 1"1/4..

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14296.

Waga: 34,4 kg.

30 lat gwarancji.