**Płyta zakrywająca mocowania do uchylnej poręczy, błyszcząca**

Chromowany ABS

Numer: **510150**

Opis do specyfikacji

Płyta zakrywająca mocowania poręczy do WC, z chromowanego ABS.

Zakrywa śruby mocujące w przypadku demontażu uchylnej poręczy łukowej.

Ogranicza ilość uchylnych poręczy łukowych w budynku, umożliwiając instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

30 lat gwarancji.