**Pisuar rynnowy, zbiorowy LP**

Inox 304 satynowy - L. 1200 mm - Stojący

Numer: **130310**

Opis do specyfikacji

Stojący pisuar rynnowy, 1200 x 1020 x 300 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Dopływ wody z tyłu.

Dostarczany z 2 dyszami spłukującymi ze stali nierdzewnej i 2 wężykami.

Oszczędność wody: optymalne spłukiwanie z wypływem 0,1 l/s na stanowisko, czyli 0,3 litra na jedno użycie.

Odpływ na środku.

Odpływ wody 1"1/2. Dostarczany z korkiem ze zintegrowanym syfonem (nr 785000).

Instalacja i konserwacja uproszczone dzięki panelom dostępu ze śrubami antykradzieżowymi TORX.

Waga: 24,2 kg.

Możliwość dodania jednej lub kilku przegród z bakteriostatycznego Inoxu 304. Do zamocowania bezpośrednio na pisuarze w dowolnym miejscu.

30 lat gwarancji.