**Narożna poręcz natryskowa z przesuwnym drążkiem pionowym**

Inox błyszczący UltraPolish

Ø32 - Do zawieszenia siedziska natryskowego

Numer: **5481P**

Opis do specyfikacji

Poręcz narożna Ø32 z przesuwanym drążkiem pionowym, dla osób z niepełnosprawnością.

Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego (należy zamawiać osobno).

Służy do podpierania się i podtrzymywania w pozycji stojącej.

Ułatwia wchodzenie pod prysznic i zapewnia bezpieczeństwo podczas przemieszczania się.

Pełni funkcję poręczy narożnej, dając jednocześnie możliwość zamontowania przesuwnego uchwytu na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczki.

Regulowane podczas montażu umiejscowienie drążka pionowego: możliwość przesunięcia go w prawo lub w lewo tak, aby dostosować się do instalacji (umiejscowienia armatury, głębokości siedziska natryskowego itd.).

Możliwość zamontowania drążka pionowego po prawej lub po lewej stronie.

Wymiary: 1 160 x 750 x 750 mm.

Rura z bakteriostatycznego Inoxu 304.

Wykończenie: błyszczący Inox UltraPolish, jednolita powierzchnia bez nierówności ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Rozeta montażowa przytwierdzona do trzonu poręczy niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securitˮ).

40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxu 304.

Dostarczana ze śrubami z Inoxu do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.