**Płyta zakrywająca moc. do uchylnej poręczy Be-Line® z płyt. montaż.**

Antracytowy metalik

Z płytą montażową

Numer: **511950FC**

Opis do specyfikacji

Płyta zakrywająca mocowania do uchylnej poręczy Be-Line®.

Zakrywa śruby mocujące w przypadku demontażu poręczy uchylnej do WC.

Ogranicza ilość poręczy uchylnych w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne.

Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Płyta zakrywająca mocowania, antracytowy metalik, z płytą montażową.

30 lat gwarancji.