**Elektroniczny dozownik mydła BINOPTIC - zaścienny (TC)**

Dozownik mydła w płynie lub w piance

Zasilanie sieciowe - Inox 304: chrom - Zaścienny

Numer: **512111P**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny, zaścienny dozownik mydła.

Dozownik mydła w płynie lub w piance.

Model odporny na wandalizm do instalacji w szachcie technicznym, prowadnica zaścienna: max 110 mm.

Bezdotykowe działanie: automatyczna detekcja dłoni przez detektor na podczerwień.

Wylewka z chromowanego Inoxu 304.

Pompa dozująca z ochroną przed marnowaniem mydła.

Niezależna skrzynka elektroniczna do montażu pod umywalką lub w pomieszczeniu technicznym.

Automatyczny dozownik mydła: zasilanie sieciowe z transformatorem 230/6 V.

Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s lub specjalnego mydła w piance.

Całkowita długość wylewki: 115 mm.

Dostarczany z elastyczną rurką 1,20 m do zbiornika zewnętrznego (brak zbiornika w zestawie).

Elektroniczny dozownik mydła z 30-letnią gwarancją.

CE.