**Umywalka odporna na wandalizm TEK**

Inox 304 satynowy - Wisząca z niewidocznym odpływem

Ze zintegrowaną armaturą elektroniczną

Numer: **161440**

Opis do specyfikacji

Umywalka mocowana na ścianie.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Odporność na wandalizm: umywalka zamknięta od spodu, niewidoczny syfon.

Dostarczana z zaworem elektronicznym: wypływ nastawiony na 3 l/min, detektor obecności na podczerwień, programowane spłukiwanie okresowe, zasilanie sieciowe 230/12 V.

Korek z płaskim sitem bez śruby: łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm.

Bez przelewu.

Dostarczana z syfonem.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 8,3 kg.

30 lat gwarancji.