**Pisuar wiszący DELTA HD**

Inox 304 satynowy - Zasilanie z tyłu

Numer: **164770**

Opis do specyfikacji

Indywidualny pisuar wiszący, bez kołnierza.

Kompatybilny ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku.

Inox 304 bakteriostatyczny. Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Zasilanie wody z tyłu (podtynkowe).

Odporność na wandalizm: podtynkowy odpływ wody, schowany syfon, wzmocniona płyta montażowa.

Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej z Inoxu.

Dostarczany z syfonem 1½″. Dostarczany z mocowaniami i śrubami antykradzieżowymi TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 13407 do spłukiwania 2 l wody.

Waga: 7,5 kg.