**Odporny na wandalizm pisuar DELTA TC**

Inox 304 satynowy - Zasilanie z tyłu

Numer: **160770**

Opis do specyfikacji

Indywidualny pisuar wiszący bez kołnierza, do instalacji zaściennej w pomieszczeniu technicznym.

Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Dopływ wody z tyłu (podtynkowy).

Odporność na wandalizm: podtynkowy odpływ wody, niewidoczny syfon.

Gwintowana prowadnica 200 mm z możliwością jej skrócenia (inne długości na zamówienie).

Dostarczany z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 13407 dla spłukiwania przy użyciu 2 l wody.

Waga: 8 kg.

30 lat gwarancji.