**Rura spłukująca**

Do miski ustępowej WC z TEMPOMATIC, TEMPOFLUX lub TEMPOCHASSE

PVC i PE-HD

Numer: **769500**

Opis do specyfikacji

Zaścienna lub podtynkowa rura spłukująca do WC.

Do zaworów spłukujących z serii TEMPOMATIC, TEMPOFLUX 1, TEMPOFLUX 2, TEMPOFLUX 3 i TEMPOCHASSE.

Rura z PVC i PE-HD.

Do instalacji podtynkowej lub zaściennej na ścianach ≥ 60 mm.

Rura Ø26/32 z elementem łączącym Ø55.

L.670 mm, H.703-783 mm.

30 lat gwarancji.