**Zawór czasowy TEMPOSOFT 2**

Delikatne uruchamianie

Ścienny L.155 mm - Z przeciwnakrętką

Numer: **741555**

Opis do specyfikacji

Ścienny zawór czasowy do umywalki.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus Z1/2" L.150 mm z chromowanego mosiądzu.

Dostarczany z przeciwnakrętką.

Dostarczany z niebieskim i czerwonym oczkiem.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.