**Zawór czasowy TEMPOSTOP**

Na drążek

Numer: **745440**

Opis do specyfikacji

Stojący zawór czasowy do umywalki, na drążek.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus Z1/2" z chromowanego mosiądzu.

Drążek z chromowanego metalu.

Mocowanie przeciwnakrętką.

Uruchamiany drążkiem (delikatne uruchamianie).

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.