**Bateria czasowa TEMPOMIX 3**

Delikatne uruchamianie

Przycisk-pokrętło - Ścienna - Ruchoma wylewka

Numer: **794350**

Opis do specyfikacji

Ścienna bateria czasowa do umywalki, uruchamiana przyciskiem-pokrętłem.

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła.

Czas wypływu nastawiony na ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Sitko antyosadowe.

Korpus Z1/2" z chromowanego metalu.

Ruchoma wylewka L.150 mm.

Filtry i zawory zwrotne.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

Mimośrody Z1/2", rozstaw od 130 do 170 mm.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.