**Bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu**

Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna

Standardowe mimośrody, zatrzaskowa wylewka Inox

Numer: **H9611S**

Opis do specyfikacji

Ścienna bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu.

Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Bateria dostarczana z dwiema wylewkami zatrzaskowymi L.136 mm z Inoxu.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do sekwencyjnej regulacji wypływu i temperatury.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.

Gładkie wewnątrz korpus i wylewka o niewielkiej pojemności.

Wypływ nastawiony na 7 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146.

Bateria z rozstawem 150 mm dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z½" Z¾".

Bateria termostatyczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria sekwecyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.