**Jednootworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią**

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką rurową

Czarny wąż i antyosadowy spryskiwacz z wypustkami

Numer: **5825**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego z zaworem czerpalnym.

Jednootworowa bateria stojąca wyposażona w uchwyt z drążkiem.

Przystosowany do intensywnego użytkowania w kuchniach profesjonalnych.

Dostarczana z wężykami W3/8" i zaworami zwrotnymi.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką rurową L.200.

- Pełny wypływ 16 l/min przy 1/4 obrotu.

- Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem.

Czarny spryskiwacz z regulacją strumienia i wypływem 10 l/min na wyjściu (nr 433009).

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami i końcówka odporna na uderzenia.

Czarny wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna 3/4″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Prowadnica Inox w formie sprężyny.

30 lat gwarancji.