**Zawór czasowy TEMPOSTOP TC**

Model z antyblokadą AB

Zaścienny - Z1/2"

Numer: **748110**

Opis do specyfikacji

Zaścienny zawór czasowy do umywalki, do montażu w szachcie technicznym.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Korpus Z1/2" z chromowanego metalu.

Przepust ścienny przycisku ≤ 200 mm, przepust ścienny wylewki ≤ 230 mm.

Kołek antyobrotowy i przeciwnakrętka.

System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 741743]