**Higieniczne wyjście BIOSAFE Z24/100**

1 sztuka

Do gamy 2620

Numer: **926024**

Opis do specyfikacji

Higieniczne wyjście BIOSAFE Z24/100 do baterii do umywalki z gamy 2620.

Bez sitka i ścianek w kontakcie z wodą.

Wypłwy 5 l/min.

Brak możliwości stagnacji wody w elementach wewnętrznych ogranicza rozwój bakterii.

Część z Hostaformu® ogranicza osadzanie się kamienia.

Obudowa z chromowanego mosiądzu.

Dostarczana po 1 sztuce.

Może być zainstalowane jedynie na armaturze posiadającej ogranicznik wypływu, aby zagwarantować poprawny strumień wody bez rozprysków.