**Ścienny zestaw do mycia wstępnego z baterią**

Bez zaworu czerpalnego

Biały wąż i antyosadowy spryskiwacz z wypustkami

Numer: **G6733**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego bez zaworu czerpalnego przystosowany do intensywnego użytkowania w kuchniach profesjonalnych.

Bateria ścienna W3/4″ z rozstawem 150 mm:

- Głowice grzybowe z pokrętłami.

- Zawory zwrotne zintegrowane w baterii.

Biały spryskiwacz z regulacją strumienia, wypływ 10 l/min (nr 433003).

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami i końcówką odporną na uderzenia.

Biały wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna 3/4″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Prowadnica Inox w formie sprężyny.

30 lat gwarancji.