**Czarny zestaw do mycia wstępnego bez armatury z wysoką kolumną**

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką rura

Czarny wąż i antyosadowy pistolet z wypustkami

Numer: **435722**

Opis do specyfikacji

Czarny zestaw do mycia wstępnego bez armatury przystosowany do intensywnego użycia w kuchniach profesjonalnych.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką rura L.200.

- Pełny wypływ przy 1/4 obrotu.

- Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem.

Czarny spryskiwacz z regulacją strumienia, wypływ 10 l/min (nr 433009).

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami i końcówką odporną na uderzenia.

Czarny wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.

Wysoka kolumna 3/4" z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Prowadnica Inox w formie sprężyny.

30 lat gwarancji.

Ten model zestawu do mycia wstępnego bez armatury składa się z części zamiennych do urządzeń do mycia wstępnego.