**Biały zestaw do mycia wstępnego bez armatury z wysoką kolumną**

Z zaworem czerpalnym i teleskopową wylewką

Biały wąż i antyosadowy pistolet z wypustkami

Numer: **435220**

Opis do specyfikacji

Biały zestaw do mycia wstępnego bez armatury przystosowany do intensywnego używania w kuchniach profesjonalnych.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką teleskopową L.200 - 290 i głowicą grzybową z pokrętłem.

Biały spryskiwacz z regulacją strumienia, wypływ 10 l/min (nr 433003).

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami i końcówką odporną na uderzenia.

Biały wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.

Wysoka kolumna 3/4″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Prowadnica Inox w formie sprężyny.

30 lat gwarancji.

Ten model zestawu do mycia wstępnego bez armatury składa się z części zamiennych do urządzeń do mycia wstępnego.