**System spłukiwania TEMPOFLUX 1 TC**

Zawór czasowy do spłukiwania bezpośredniego WC

Prowadnica zaścienna 200 mm

Numer: **761110**

Opis do specyfikacji

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.

Do ścian ≤ 200 mm.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Korpus z chromowanego metalu.

Dopływ liniowy Z3/4".

Element łączący Ø32/55.

Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Zawór przystosowany do wody deszczowej.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 761200]