**Suszarka do rąk SPEEDJET 2 z filtrem HEPA - matowa czerń**

Instensywny strumień powietrza

Antybakteryjna - Matowa czerń

Numer: **510624B**

Opis do specyfikacji

Suszarka do rąk SPEED JET 2 z dwustronnym wydmuchem powietrza, w matowej czerni.

Ultraszybka elektryczna suszarka do rąk: suszenie dłoni w 10 do 12 sekund.

Komfort: ciepłe powietrze.

Antybakteryjny ABS dla maksymalnej higieny.

Wymienny zbiornik na wodę zapobiega wypływowi wody na ścianę lub posadzkę, co ułatwiona obsługę i utrzymanie czystości.

Filtr HEPA: zatrzymuje 99,99% bakterii znajdujących się w powietrzu.

Suszarka uruchamia się automatycznie dzięki detekcji na podczerwień.

Inteligentna technologia: automatyczne wyłączenie nadmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji.

Antyblokada: automatyczne wyłączenie w razie wykrycia pracy ciągłej przekraczającej 30 sekund.

Wymiary: 180 x 320 x 540 mm.

Waga: 6,83 kg.

Oszczędność energii: automatyczne wyłączenie rezystora grzewczego, gdy temperatura powietrza przekracza 25°C.

Niskie zużycie energii: moc 1050 W w trybie bez grzania, 1550 W w trybie grzania.

230 V~ / 50-60 Hz.

Przepływ powietrza: 61 l/s. Prędkość powietrza: 540 km/h.

Poziom hałasu: 66 dBA.

Klasa II, IP21.

CE.

3 lata gwarancji.